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一、任务来源及项目意义

1、任务来源

本规范名称为 “钻孔电视成像仪校准规范”，项目来源于“鄂市监办量〔2022〕60 号《湖北省市场监督管理局办公室关于印发2022 年度地方计量规范制修订计划的通知》”。本规范由湖北省计量测试技术研究院主起草，武汉天宸伟业物探科技有限公司、武汉中岩科技股份有限公司、武汉岩海工程技术有限公司等单位参加起草。

2、项目意义
本项旨在通过理论分析数据和大量的测试实验，确定钻孔电视成像仪的重要技术参数，并通过制定校准规范来对钻孔电视成像仪的工作性能、可靠性及稳定性进行评定，统一钻孔电视成像仪校准方法，提高钻孔电视成像仪生产企业的质量意识，促进钻孔电视成像仪产业的健康发展。从而逐步确保该类型设备在企业的研发、生产和后期的计量过程中形成一整套完善的技术体系，进一步规范市场中该类设备的技术参数和性能指标，完善钻孔电视成像仪等电视成像类设备的量值传递和量值溯源。

我省的工程类设备生产厂商和检测单位较多，因此钻孔电视成像仪在我省使用基础和技术基础牢固，相比其他省市，有着明显优势。因此我省开展该类仪器的计量校准规范的制定工作优势较为显著。制定该规范可为工程技术产业的计量配套与技术支撑提供强有力保证，从而进一步确保该类设备在湖北甚至全国的量值统一，提高我省在工程检测类设备的研发和生产的核心竞争力。加快推进我省“51020”现代产业体系建设，推动集成电路、新型显示、智能终端类新型产业迈向高端化、智能化。

钻孔电视成像仪是工程检测类的设备，作业环境的复杂和不间断的作业时间，可能会导致该类仪器计量性能发生变化，致使测量结果出现较大偏差，因此，定期对钻孔电视成像仪的计量性能进行校准尤为重要。目前我国尚未有专门针对钻孔电视成像仪的规程规范，因此钻孔电视成像仪校准规范的研究制定具有必要性。

二、编制依据

本次规范制定依据JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1034《声学计量名称术语及定义》、及JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列文件。
本规范为首次制定，规范制定主要参考CECS  253—2022《地基基础孔内成像检测标准》、JJF（鄂）60—2020 《管道检测机器人校准规范》的相关技术要求。
三、编制过程

《钻孔电视成像仪校准规范》的起草过程如下：
1）2022年10月14日，省局下达《省市场监管局办公室关于印发2022 年度地方计量规范制修订计划的通知》，《钻孔电视成像仪校准规范》获批立项；
2）2022年10月，规定工作计划和方案。
3）2022年11月—2022年12月，调研，对钻孔电视成像仪校准规范条款的设计，形成草案。
4）2023年1月—2023年5月，进行实验，试验方法验证，获取数据，形成征求意见稿。  

5）2023年6月—2023年7月，对钻孔电视成像仪校准规范征求专家意见，处理意见，并对规范征求意见稿进行修改，并完成钻孔电视成像仪校准规范编制说明、征求意见汇总表、试验报告及不确定度评定等资料的编写。
四、规范主要内容

关于规范制订的内容作以下说明：

关于范围

本规范适用于钻孔电视成像仪、钻孔全景数字成像仪、钻孔成像分析仪的校准，其他类似的仪器也可参照本规范进行校准。
关于计量特性

根据钻孔电视成像仪在实际工作的特点，确定了图像分辨率、深度测量误差、角度测量误差的计量特性校准项目要求。计量特性要求按钻孔电视成像仪执行的相关标准规定或满足用户要求，湖北省计量测试技术研究院进行了验证试验，实验数据表明，本规范规定的计量特性合理，校准结果仅给出测量数据，不做合格判定。

3  关于校准条件

这部分内容包括环境条件和测量标准及辅助设备的要求，目的是为了保证和提高实验室的测量能力。 

4 关于校准项目和校准方法

本规范根据钻孔电视成像仪特点确定了校准项目，并在检测方法上做了具体规定和说明，通过对钻孔电视成像仪校准项目试验、验证，确立并验证了规范所定项目和方法的可行性和合理性。

关于校准结果的表达

根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，校准结果应以测量值和相应的不确定度来表示。为简化计算在不确定度的评估中包含因子k取2，也与国际惯例相一致。

6  附录的设置

附录A给出了钻孔电视成像仪校准结果参考格式。
附录B给出了钻孔电视成像仪校准记录参考格式。
附录C给出了钻孔电视成像仪深度测量不确定度评定实例。

测量不确定度评定实例可作为使用者实际校准时对标准器、配套设备及测量过程进行不确定度评定的参考。
其他说明
因计算过程已在规范7.3中有计算公式中说明，过程较为简单，故规范中没有给出计算实例。
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